UF Infra Groupe 19

Rendu 3 et 4 : Construction du réseau avec des VM + Partage

Mise en place de 3 machines virtuelle : 1 Serveur et 2 Client sur VMWare.

Pare-feu désactivé sur chaque machine.

Configuration des adresses IP en statique :

Serveur  🡪 IP : 192.168.1.1

Masque : 255.255.255.0

Client 1 🡪 IP : 192.168.1.2

Masque : 255.255.255.0

Client 2 🡪 IP : 192.168.1.3

Masque : 255.255.255.0

Toutes les machines sont sur le même réseau, elles se voient, peuvent communiquer et partager des documents.